<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Satt- und Nassdampf</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">

<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><font FACE="Arial"><b>Satt- und Nassdampf</b></font></p>

<p><u><font FACE="Arial">Voraussetzungen für die Berechnung :</font></u></p>

<p><small><font FACE="Arial">Am Ventileintritt können Sattdampf, Nassdampf oder Wasser in
flüssiger Phase in der Nähe oder an der Grenzsättigung auftreten. Es besteht turbulente
Strömung bei isoentropischer Drosselung.</font></small></p>

<p><small><font FACE="Arial">Die Berechnung des Kvs-Wertes oder der Reduktionstufe im
Nassdampfbereich wird mit folgenden Eingangsdaten durchgeführt:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eintrittsdruck p1<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Austrittsdruck p2<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Durchfluß Q<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mediumstemperatur t<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trockenheit des Dampf-Wasser-Gemisches am Eintritt x (0;1).</font></small></p>

<p><small><font FACE="Arial">Das Programm berechnet einen vorläufigen Kvs-Wert und der
Nutzer hat davon ausgehend die Möglichkeit, den endgültigen Kvs-Wert zu wählen.<br>
Das ist die Grundlage für die nachfolgende Festlegung der Durchmesser der Eintritts- und
Austrittsleitungen D1 und D2. Dabei ist die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums in der
Rohrleitung zu beachten, die parallel für die gewählten Durchmesser auf dem Bildschirm
dargestellt wird.<br>
<br>
Bei der Berechnung der einzelnen Reduktionstufen ist zu beachten, daß die Austrittswerte
von Temperatur, Druck und Trockenheit der vorhergehenden Stufe gleichzeitig die
Eintrittswerte der nachfolgenden Stufe darstellen.</font></small></p>
</body>
</html>
