<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Друга течност</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><big><font FACE="Arial">Друга течност</font></big></p>
<font FACE="Arial" size="3"><u>

<p>Предположения за изчисляване</p>
</u>

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2">Работен флуид в течна фаза. Предполага се развито турбулентно протичане (Re > 10000).Изчислената стойност на Kvs важи за състояние, където не е развита кавитацията. В основното изчисление е пренебрегнато влиянието на визкозитета на работния флуид.</p>

<p>За изчисляване стойността на Kvs на вентила е необходимо да се зададат следните данни:</p>

<p>Входящо налягане p1</p>

<p>Изходящо налягане р2, или пада на налягане ∆р</p>

<p>Дебит Q</p>

<p>Температура на флуида t</p>

<p>Гъстота на флуида при дадената температура</p>

<p>Изчисленията са същите като за флуид вода, само е необходимо като входящи данни да се зададе гъстота на флуида при зададената температура. Тази стойност след това може да се съхрани в базата данни на другите течности за многократно ползване.</p>

<p>Ако е зададено налягането на наситените пари на течността при дадена температура,ще се извърши и контрол на кавитацията.</p>
</font><font FACE="Arial" SIZE="2" COLOR="#ff0000">

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2"><font color="#000000">При визкозитетните флуиди може да се извърши корекция на стойността на Kv на протичащия флуид въз основа на контрола на числото на Рейнолд Re. За това контролно изчисляване е необходимо да се зададе кинематичния визкозитет на дадения флуид. За избраните течности са необходими физически стойности, вече съхранени в таблицата други течности, която може да се разшири в зависимост от потребителските нужди.</font></p>

<p><font color="#000000">За отношението между кинематичния и динамичния визкозитет важи:</font></font><font
FACE="Symbol" SIZE="2"></p>

<p></font><font color="#000000" FACE="Symbol" SIZE="2">n</font><font color="#000000"><font
FACE="Arial" SIZE="2">=<font FACE="Symbol">h</font> /</font><font FACE="Symbol" SIZE="2">r
</font></font><font FACE="Arial" SIZE="2" color="#000000">където</font><font FACE="Arial"
SIZE="2"></p>

<p><font color="#000000"><font FACE="Symbol">n</font> е кинематичния визкозитет  [m<sup>2</sup>s<sup>-1</sup>]
</font></p>

<p><font color="#000000"><font FACE="Symbol">h</font> е динамичен визкозитет  [kgm<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup>]
</font></p>

<p><font color="#000000"><font FACE="Symbol">r</font> е гъстотата на флуида [kgm<sup>-3</sup>]</font></font></p>
</body>
</html>
