<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Вода</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><font FACE="Arial" size="4">Вода</font></p>
<font FACE="Arial"><u>

<p><font size="3">Предположения за изчисляване</font><big> </big></p>
</u>

<p><font size="2">Вода в течна фаза с температура от 0.1 до 373.9 °C, налягане от 0.001 дo 1000 MPa в абсолютни стойности. Предполага се развито турбулентно протичане (Re > 10000). Изчислената стойност на Kvs важи за състояние, където не е развита кавитацията.</font> </p>

<p><font size="2">За изчисляване стойноста Kvs на вентила е необходимо да се зададат следните данни:</font>
</p>

<p><font size="2">Входящо налягане р1</font> </p>

<p><font size="2">Изходящо налягане р2, или пада на налягане ∆р</font></p>

<p><font size="2">Дебит Q</font> </p>

<p><font size="2">Температура на флуида t</font></p>

<p><font size="2">Тези входящи данни могат да се зададат за трите състояния, в които може да се намира изчисляваната арматура – например за минимален, номинален и максимален дебит. Изчисляването се извършва след натискане на бутон Изчисление в дясната част на панела. За състоянието, за което е изчислена максималната стойност на Kv е предложена и оптималната стойност на Kvs,  потребителят има възможност да си избере крайната стойност на Kvs.</font> </p>

<p><font size="2">След това може да се избере стойността на вътрешния диаметър на тръбопровода D. Това е добре да се направи, с оглед скоростта на протичане на флуида в тръбопровода, която е показана на монитора за току що избраната стойност D. За течните флуиди при нормална експлоатация се препоръчва максималната стойност на протичане да бъде 3m/s, при байпаси, аварийни тръбопроводи и за кратковременна експлоатация се допуска  скорост 5m/s.</font> </p>

<p><font size="2">За флуид вода стандартно се извършва проверка за възникване на развита кавитация. Става въпрос за състояние, когато в арматурата в резултат от намаляване на налягането в дроселиращата система, ударно възникват и изчезват парни мехурчета. Това състояние е възможно при вентили с едностепенна редукция, когато</font> </p>

<p><font size="2">p1-p2 &gt;= 0.6(p1-ps).</font> </p>
</font><font FACE="Arial" SIZE="2">

<p>Тогава е подходящо да се избира арматура с дроселираща система, която издържа на влиянието на кавитацията, например с клапан с отвори, или с клапан и седло с наварен уплътнителен слой, евентуално с няколко степенна редукция на налягането.</font></p>
</body>
</html>
