<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Наситена и мокра пара</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><big><font FACE="Arial">Наситена и мокра пара</font></big></p>
<font FACE="Arial" size="3"><u>

<p>Условия за изчисляване</p>
</u>

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2">На входа на вентила наситена пара, мокра пара или вода в течна фаза в близост или на границата на насищане. Турбулентно протичане, изоенталпно дроселиране.</p>

<p>Изчисляването стойността Kvs на вентила или степените на редукция в областта на мократа пара се извършват със следните входящи данни:</p>

<p>Входящо налягане p1</p>

<p>Изходящо налягане р2, или пад на налягане ∆p</p>

<p>Дебит Q </p>

<p>Температура на флуида t</p>

<p>на пароводната смес на входа x (0;1)</p>

<p>За изчислената стойност Kv от програмата е предложена предварителна стойност Kvs и потребителя има възможност да избере крайна стойност Kvs.</p>

<p>След това може да се изберат диаметрите на входящия и изходящия тръбопровод D1 и D2. Това се прави с цел да се съобразим със скороста на протичане на флуида в тръбопровода, която е изобразена на монитора за правилно избрани стойности D.</p>

<p>При изчисляване на няколко степенна редукция е необходимо да се постъпва така, че изходните данни на температура, налягане и сухост да се използват като данни на входа на последващата степен на редукция.</p>
</font>
</body>
</html>
