<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Wassereinspritzungsberechnung für Reduzierstation</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">

<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><font FACE="Arial"><b>Wassereinspritzungsberechnung für Reduzierstation</b></font></p>

<p><font FACE="Arial" size="3"><u>Voraussetzungen für die Berechnung :</u></font><font
FACE="Arial" size="2"> </font>

<dl>
  <dt><font FACE="Arial" size="2">Es wird eine einwandfreie kontinuierliche isoenthalpische
    Durchmischung von Dampf und Kühlwasser vorausgesetzt.<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp; Medium mit Index 1 - überhitzter Dampf<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp; Medium mit Index 2 - Kühlwasser für Einspritzung<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp; Medium mit Index 3 - gekühltes Gemisch am Austritt der Reduzierstation
    (Kühler)<br>
    <br>
    Die Eintrittsdaten:<br>
    Druck (Mpa, abs) und Mediumstemperatur (°C) in allen drei Zuständen (Dampf, Wasser,
    Gemisch),<br>
    Menge des gekühltes Dampfes Q1, oder Gemischmenge Q3 (kg/h).<br>
    <br>
    Verwendete Einheiten:<br>
    Druck&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Überdruck
    oder in absoluten Werten [Mpa, bar, atm, kPa],<br>
    Durchfluß&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;- in Masseneinheiten [kg/h, t/h, kg/s],<br>
    Temperatur&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;- [°C, K, °F]<br>
    <br>
    Die Berechnung dient der Bestimmung der benötigten Menge an Einspritzwasser Q für die
    Kühlung der gegebenen Menge des überhitztes Dampfes auf die gewünschte Temperatur.</font></dt>
</dl>
</body>
</html>
