<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Para przegrzana</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><font FACE="Arial">Para przegrzana</font></p>
<font FACE="Arial" size="3"><u>

<p>Założenia do obliczeń:</p>
</u></font>

<p><font FACE="Arial" size="2">Medium w stanie przegrzanym o temp. od 10 do 1000 °C i
ciśnieniu od 0.001 do 1 000 MPa w wartościach absolutnych. <br>
Do obliczenia wartości Kvs zaworu należy podać następujące dane:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciśnienie wejściowe p1<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciśnienie wyjściowe p2<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przepływ Q <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Temperaturę medium t <br>
Te wstępne dane można podać jednocześnie dla trzech stanów dla których obliczana
armatura może pracować np. dla przepływu minimalnego, nominalnego i maksymalnego.
Obliczenie jest wykonane po kliknięciu na przycisk OK w górnej części okna. Dla tego
stanu dla którego jest obliczana wartość Kv maksymalna jest zaproponowana optymalna
wartość Kvs, lecz użytkownik ma możliwość wyboru koniecznej wartości Kvs.<br>
Następnie należy wybrać wartość optymalną wewnętrznej średnicy rurociągu
wejściowego D1 i wyjściowego D2.<br>
Wybór ten jest korzystny ze względu na prędkość przepływu medium w rurociągu,
która odpowiada dobranej wartości D, która jest pokazywana na monitorze. Należy
przestrzegać zasady, że średnica rurociągu wyjściowego powinna być większa lub
równa średnicy rurociągu wejściowego.<br>
Ze względu na powstanie hałasu, zalecana maksymalna wartość prędkośći przepływu
jest 0,15 prędkości dżwięku w danym środowisku (cmdop). Przy przekroczeniu tej
wartości mogę zjawiać się hałas spowodowany przapływem medium rurociągem i przy
przekroczeniu wartości 0,3 prędkości dżwięku (c graniczna) następuje zwiększenie
hałasu przepływu, który mogę być doprowadzany falą uderzeniową. W tym stanie jest
niemożliwe usunąć hałas. </p>

<p><u>Zasady dla doboru rodzaju grzyba</u></p>

<p>Grzybów z wycięciami nie można stosować w przypadku nadkrytycznych spadków
ciśnienia przy nadciśnieniu wejściowym p1 &gt;= 0,4 MPa jak i również dla regulacji
pary nasyconej. W tych przypadkach należy zastosować grzyb perforowany. Grzyb
perforowany również należy zastosować w przypadkach w których duży spadek ciśnienia
może spowodować niebezpieczeństwo powstania kawitacji w miejscu gniazda i grzyba, lub
kiedy duża prędkość przepływu może spowodować erozję ścian korpusu zaworu. W
przypadku zastosowania grzyba formowanego - stożkowego (z powodu niskiej wartości Kvs)
dla nadkrytycznych spadków ciśnienia należy dobrać stelitowanie grzyba oraz gniazda.</p>
</font>
</body>
</html>
