<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Sytá a mokrá pára</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><big><font FACE="Arial">Sytá a mokrá pára</font></big></p>
<font FACE="Arial" size="3"><u>

<p>Předpoklady pro výpočet</p>
</u>

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2">Na vstupu ventilu sytá pára, mokrá pára nebo
voda v kapalné fázi v blízkosti nebo na mezi sytosti. Turbulentní proudění,
izoentalpické škrcení.</p>

<p>Výpočet hodnoty Kvs ventilu nebo stupně redukce v oblasti mokré páry se provádí
s následujícími vstupními údaji:</p>

<p>Vstupní tlak p1</p>

<p>Výstupní tlak p2, nebo tlakovou ztrátu delta p</p>

<p>Průtok Q </p>

<p>Teplotu média t</p>

<p>Suchost parovodní směsi na vstupu x (0;1)</p>

<p>Pro vypočtenou hodnotu Kv je programem navržena předběžná hodnota Kvs a uživatel
má možnost konečnou hodnotu Kvs zvolit.</p>

<p>Potom je možné zvolit hodnotu průměrů vstupního a výstupního potrubí D1 a D2.
To je výhodné učinit s ohledem na rychlosti proudění média v potrubí, která je pro
právě zvolené hodnoty D zobrazena na monitoru. </p>

<p>Při výpočtu několika stupňů redukce je nutné postupovat tak, že výstupní
hodnoty teploty, tlaku a suchosti budou použity jako údaje na vstupu následujícího
redukčního stupně.</p>
</font>
</body>
</html>
