<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Gase</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">

<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>
<p><font FACE="Arial"><b>Gase</b></font></p>

<p><u><font FACE="Arial" size="3">Voraussetzungen für die Berechnung :</font></u></p>

<p><font FACE="Arial" size="2">Das Medium ist in gasförmigem Zustand mit einem absoluten
Druck im Bereich von 0,001 bis 1000 Mpa. Es herrscht turbulente Strömung bei
isothermischer Drosselung. Für die Leistungsberechnung des gasförmigen Mediums ist es
notwendig, zuerst aus der Datenbasis das zugehörige Gas zu wählen. Das erfolgt über das
Auswahlmenü &quot;Medium&quot; in der Mitte der Symbolleiste des Programmfensters.
Befindet sich das gewünschte Gas nicht in der Tabelle, kann diese entsprechend ergänzt
werden (siehe Kapitel &quot;<a href="Tabulky3.htm">Wartung und Verwendung der
Datentabellen</a>&quot;). Erst dann ist es möglich, die Berechnung auszuführen.<br>
Für Berechnung des Kvs-Wertes des Ventils sind folgende Daten einzugeben:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eintrittsdruck p1<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Austrittsdruck p2<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Durchfluß Q (bei p1; t oder bei 0 °C; 0,1 Mpa)<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mediumstemperatur t<br>
Mit diesen Daten ist es möglich, gleichzeitig die Parameter für drei Zustände
einzugeben, in denen sich die zu berechnende Armatur befinden kann. Das sind z.B. der
minimale, der Nenn- und der maximale Durchfluß. Die Berechnung wird nach Anklicken des
Schalters &quot; OK&quot; im oberen Teil des Programmfensters durchgeführt. Für den
Fall, bei dem der berechnete Kv Wert den maximalen Wert annimmt, wird durch das Programm
der optimale Kvs-Wert vorgeschlagen. Davon ausgehend hat der Nutzer die Möglichkeit,
einen entsprechenden Standard-Kvs-Wert zu wählen.<br>
<br>
Anschließend sind&nbsp;die optimalen Durchmesser der Ein- und Austrittsleitung des
Ventils D1 und D2 festzulegen. Bei der Wahl dieser Werte ist die Strömungsgeschwindigkeit
des Mediums zu beachten. Diese wird parallel auf dem Monitor in Bezug auf die Durchmesser
D1 und D2 dargestellt. Es gilt der Grundsatz, dass der Austrittsdurchmesser größer oder
gleich dem Eintrittsdurchmesser sein muß.</font></p>
</body>
</html>
