<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Перегретый пар</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><big><font FACE="Arial">Перегретый пар</font></big></p>
<font FACE="Arial" size="3"><u>

<p>Предположения для расчета</p>
</u>

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2">Пар в перегретом состоянии при температуре от 10 до 1000
°C, при давлении от 0.001 до 1000 МПа в абсолютных значениях. Турбулентное течение, изоэнтальпийное дросселирование.</p>

<p>Для расчета значения Kvs клапана нужно задать следующие данные:</p>

<p>Входное давление p1</p>

<p>Выходное давление p2, или перепад давления дельта p</p>

<p>Расход Q</p>

<p>Температуру среды t </p>

<p>Расчет возможно произвести совместно для трех режимов, в которых может работать рассчитываемая арматура - напр. для минимального, номинального и максимального расхода. Для того режима, при котором рассчитанное значение Kv максимально, будет предложено оптимальное значение Kvs, но пользователь имеет возможность выбрать окончательное значение Kvs.</p>

<p>Потом нужно выбрать оптимальное значение диаметров входного и выходного трубопроводов D1 и D2. Это удобно сделать принимая во внимание скорости потока среды в трубопроводах, которая при выборе значения D отображается на мониторе. Действительное правило, что выходной диаметр должен быть больше или равен входному.</p>

<p>С точки зрения шумности трубопровода, при нормальной эксплуатации, значение рекомендованной максимальной скорости потока среды составляет 0.15 от скорости звука в данной окружающей среде.
При превышении этой скорости, можно обнаружить причину уровня шума как течение среды в трубопроводе, и при превышении границы, кратной 0.3 скорости звука происходит повышение уровня шума течения, которое может сопровождаться ударными волнами. В этом режиме шумность неустранима общепринятыми техническими средствами (диафрагмы, глушители).</p>

<p><u>Правила для выбора типа конуса</u></p>

<p>Конусы с вырезами не использовать в случае надкритических перепадов давления при входном избыточном давлении p &gt;= 0,4 МПа и для регулирования насыщенного пара. В этих случаях рекомендуется использовать перфорированный конус. Такие конусы нужно использовать также всегда, когда грозит опасность кавитации по причине высокого перепада давления или эрозии стенок корпуса арматуры по причине высоких скоростей регулируемой среды.</p>

<p>В случае использования фасонного конуса (по причине малого Kvs) для надкритических перепадов давления, нужно выбрать как конус, так и седло, с наваркой из твердого металла.</p>
</font>
</body>
</html>
