<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Wasser</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">

<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><font FACE="Arial" size="4">Wasser</font></p>

<p><font size="3" FACE="Arial"><u>Voraussetzungen für die Berechnung:</u></font></p>

<p><font size="2" FACE="Arial">Das Wasser ist in der flüssigen Phase mit einer Temperatur
im Bereich von 0,1 bis 373,9 °C und einem absoluten Druck im Bereich von 0,001 bis 1000
MPa. Es wird turbulente Strömung vorausgesetzt (R</font><font FACE="Arial" size="1">e</font><font
size="2" FACE="Arial"> &gt; 10000). Der berechnete Kvs-Wert gilt unter der Voraussetzung,
daß keine Kavitation entsteht.<br>
Für die Berechnung des Kvs-Wertes des Ventils sind folgende Daten einzugeben:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eintrittsdruck p1<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Austrittsdruck p2 oder Ventildruckverlust<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Durchfluß Q<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mediumstemperatur t<br>
Aufgrund dieser Daten ist es möglich, gleichzeitig drei Zustände zu betrachten, in denen
sich die zu berechnende Armatur befinden kann. Das sind z.B. minimaler, Nenn - und
maximaler Durchfluß. Die Berechnung erfolgt nach Anklicken des Schalters &quot;OK&quot;
in der oberen Symbolleiste. Für den Fall, bei dem der berechnete Kv-Wert einen maximalen
Wert annimmt, wird durch das Programm ein vorläufiger Kvs-Wert angegeben. Der Nutzer hat
davon ausgehend die Möglichkeit, einen entsprechenden Standard-Kvs-Wert zu wählen.<br>
<br>
Danach wird der optimale Wert des Innendurchmessers der Rohrleitung D bestimmt. Dabei
sollte die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums beachtet werden. Sie wird parallel in
Bezug auf den gewählten Wert des Innendurchmessers D auf dem Bildschirm dargestellt. Für
ein flüssiges Medium wird im normalen Betrieb eine maximale Durchflußgeschwindigkeit von
3m/s empfohlen. Bei Umströmungen, Havarieleitungen und für kurzzeitigen Betrieb kann die
Geschwindigkeit bis zu 5m/s betragen.<br>
Bei Wasser wird während der Berechnungen eine ständige Kontrolle auf die Entstehung von
Kavitation durchgeführt. Dabei handelt es sich um einen Zustand, bei dem in der Armatur
unter Druckabfall im Drosselsystem schlagartig Dampfblasen entstehen und sich wieder
auflösen. Bei einem Ventil mit einstufiger Reduktion entsteht dieser Effekt unter
folgender Bedingung:<br>
<br>
p1-p2 &gt;= 0.6(p1-ps)</font></p>

<p><font size="2" FACE="Arial">Dann ist es vorteilhaft, eine Armatur mit einem gegen
Kavitation beständigen Drosselsystem zu wählen. Das ist der Fall bei Verwendung eines
Lochkegels oder eines gepanzerten Kegels und Sitzes. Eventuell empfiehlt sich auch die
Wahl eines Ventils mit mehrstufiger Druckreduktion.</font></p>
</body>
</html>
