<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Voda</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000ff" VLINK="#800080" bgcolor="#ffffff">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><font FACE="Arial" size="4">Voda</font></p>
<font FACE="Arial"><u>

<p><font size="3">Predpoklady pre výpočet</font><big> </big></p>
</u>

<p><font size="2">Voda v kvapalnej fáze s teplotou od 0,1 do 373,9 °C,&nbsp;pri tlaku od 0,001 do
1000 MPa v absolútnych hodnotách. Predpokladá sa rozvinuté turbulentné prúdenie
(Re &gt; 10000). Vypočítaná hodnota Kvs platí pre stav, kde nie je rozvinutá
kavitácia.</font> </p>

<p><font size="2">Pre výpočet hodnoty Kvs ventilu je potrebné zadať nasledujúce údaje:</font>
</p>

<p><font size="2">Vstupný tlak p1</font> </p>

<p><font size="2">Výstupný tlak p2</font></font><font FACE="Arial" SIZE="2">, alebo
tlakovú stratu delta p</font><font FACE="Arial"></P>

<p><font size="2">Prietok Q</font> </p>

<p><font size="2">Teplotu média t </font></p>

<p><font size="2">Tieto vstupné údaje je možné zadať súčasne pre tri stavy, v
ktorých sa počítaná armatúra môže nachádzať - napr. pre minimálny, menovitý a
maximálny prietok. Výpočet sa vykoná po kliknutí na tlačidlo&nbsp;Výpočet
v&nbsp;pravej časti panelu. Pre ten stav, pre ktorý je vypočítaná hodnota Kv
maximálna, je navrhnutá predbežná hodnota Kvs a užívateľ má možnosť si konečnú
hodnotu Kvs zvoliť.</font> </p>

<p><font size="2">Ďalej je možné zvoliť hodnotu vnútorného priemeru potrubia D.
To je výhodné vykonať s ohľadom na rýchlosť prúdenia média v potrubí, ktorá
je pre práve zvolenú hodnotu D zobrazená na monitore. Pre kvapalné médium
je doporučovaná pre bežnú prevádzku maximálna rýchlosť prúdenia 3m/s,&nbsp;pre obtoky, havarijné
potrubia a pre krátkodobé prevádzky&nbsp;je možné&nbsp;uvažovať o rýchlosti až 5m/s.</font> </p>

<p><font size="2">Pri vode je štandardne vykonávaná kontrola na vznik rozvinutej
kavitácie. Jedná sa o stav, keď v armatúre vplyvom poklesu tlaku v škrtiacom systéme
rázovo vznikajú a zanikajú parné bubliny. Tento jav sa predpokladá&nbsp;pre ventil s
jednostupňovou redukciou keď</font> </p>

<p><font size="2">p1-p2 &gt;=  0.6(p1-ps).</font> </p>
</font><font FACE="Arial" SIZE="2">

<p> Potom je vhodné voliť armatúru so škrtiacim systémom odolným proti kavitácii,
napr. s dierovanou kuželkou, alebo s kuželkou a sedlom s&nbsp;návarom tvrdokovu,
eventuálne s viacstupňovou redukciou tlaku.</font><font FACE="Arial" size="4"></P>
</font>
</body>
</html>


