<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Вода</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><font FACE="Arial" size="4">Вода</font></p>
<font FACE="Arial"><u>

<p><font size="3">Предположения для расчета</font><big> </big></p>
</u>

<p><font size="2">Вода в жидкой фазе с температурой от 0.1 до 373.9 °C, при давлении 0.001
до 1000 МПа в абсолютных значениях. Предположение развитого турбулентного течения (Re &gt; 10000). Рассчитанное значение Kvs действительно для состояния, в котором нет развитой кавитации.</font> </p>

<p><font size="2">Для расчета значения Kvs клапана требуется задать следующие данные:</font>
</p>

<p><font size="2">Входное давление p1</font> </p>

<p><font size="2">Выходное давление p2</font></font><font FACE="Arial" SIZE="2">, или перепад давления дельта p</font><font FACE="Arial"></p>

<p><font size="2">Расход Q</font> </p>

<p><font size="2">Температуру среды t </font></p>

<p><font size="2">Эти входные данные возможно задать совместно для трех режимов, в которых будет работать рассчитываемая арматура - напр. для минимального, номинального и максимального расхода. Расчет производится после нажатия на кнопку&nbsp;Расчет в&nbsp;правой части панели. Для того режима, при котором рассчитанное значение Kv максимально, будет предложено оптимальное значение Kvs и пользователь имеет возможность выбрать окончательное значение Kvs.</font> </p>

<p><font size="2">Потом можно выбрать значение внутреннего диаметра трубопровода D. Это удобно сделать принимая во внимание скорость течения среды в трубопроводе, которая при выборе значения D отображается на мониторе. Для жидкой среды при нормальной эксплуатации рекомендована максимальная скорость течения 3м/с, в обходном, аварийном трубопроводе и для кратковременной работы возможно учитывать скорость до 5м/с.</font> </p>

<p><font size="2">Для воды стандартно производится контроль на возникновение развитой кавитации. Речь идет о режиме, когда в арматуре под воздействием спада давления в дроссельной системе импульсно возникают и затухают паровые пузыри. Это предполагается в клапане с одноступенчатой редукцией, когда</font> </p>

<p><font size="2">p1-p2 &gt;= 0.6(p1-ps).</font> </p>
</font><font FACE="Arial" SIZE="2">

<p>Потом удобно выбрать арматуру с дроссельной системой стойкой к кавитации, напр. с перфорированным конусом или с конусом и седлом оснащенным наваркой из твердого металла, эвентуально с многоступенчатой редукцией давления.</font><font FACE="Arial" size="4"></p>
</font>
</body>
</html>
