Editor kuželek
--------------
Při zadání ventilu v editačním okně ventilů se parametry kuželek nezadávají. K tomu slouží editor kuželek. Nejprve se definuje kuželka, její Kvs, charakteristiky, těsnění v sedle, průměr sedla apod... a poté se přiřadí ventilu. Jedna kuželka může být přiřazena více ventilům.

Editor kuželek má dvě záložky - Seznam kuželek a Editor.

V seznamu kuželek jsou zobrazeny pouze některé parametry, detailní výpis je vidět při dvojkliku na vybranou položku, v editačním okně.

Jednotlivé kuželky jsou zařazeny do skupin a to pouze z důvodu přehlednosti. Lze zobrazit všechny kuželky, nebo pouze kuželky vybrané skupiny. K tomu slouží výběr na hlaním panelu (při zobrazení seznamu kuželek).

Název kuželky je tvořen tak, že první znaky vyjadřují typ ventilu, následuje znak T,V nebo D, a další upřesnění (např. DN ventilu pro který je určena) 

Např.: RV2x0T15-40 je kuželka pro řadu RV2x0, tvarovaná, použitá pro DN15-40. Na názvu kuželky jinak nezáleží, opět pouze kvůli přehlednosti.

Každá kuželka obsahuje definici
-------------------------------
- Typ (s výřezy, tvarovaná, děrovaná)
- Možný počet stupňů redukce
- Průměr táhla
- Průměr vlnovce
- Charakteristiky
- Těsnění sedla
- Kvs, u kterých se ještě zadává průměr sedla, kvmin, upřesňující parametr, průměr díry/počet výřezů (děrovaná/s výřezy) pro jednotlivé charakteristiky a radiální délka kanálu. Tyto údaje jsou nepovinné. V kolonce průměr sedla se může zadat dvojice znaků dn. To znamená, že průměr sedla odpovídá průměru ventilu na vstupu.

Průměr díry děrovaných kuželek se může lišit pro různý počet stupňů redukce. Zadává se průměr díry posledního stupně redukce tlaku. Tato hodnota je použitá pro výpočet hluku. Pokud má ventil více stupňů redukce (možné počty stupňů jsou zadány ve vstupním poli 'Počet stupňů redukce' např. 1,3,4), pak se zadává průměr díry pro jednotlivé stupňe, nebo pouze jedno číslo pro všechny. Pořadí čísel, popisujících průměr díry, musí být stejné, jako pořadí čísel v poli 'Počet stupňů redukce'. Čísla se oddělují lomítkem '/'. Pokud jedna z hodnot není známá, pouřije se místo čísla znak pomlčka '-'.
Např. 
Počet stupňů redukce = 1,2,3
Průměr díry pro lineární charakteristiku = 1.1/2/3.5
nebo 1.1  	platí pro 1,2 i 3 stupně redukce
nebo 1.1/-/- 	platí pro jeden stupeň, pro ostatní není hodnota zadaná


Pokud zvolíte charakteristiky a těsnění v sedle zaškrtnutím v seznamu (v pravé horní části okna), jsou tyto volby platné pro všechny hodnoty Kvs v tabulce. Může se ale stát, že pro některou hodnotu Kvs nebude zaškrtnutá volba vyhovovat. V tom případě je možné definovat charakteristiku a těsnění v sedle pouze pro tuto Kvs, v poli Parametr.

Příklad
V seznamu Kvs máme zadáno 9 hodnot Kvs od 1.25 až 8. Pro všechny platí, že mají charakteristiku pouze lineární a těsnění v sedle kov-kov. Ale Kvs 1.25 má charakteristiku lineární i rovnoprocentní a těsnění v sedle kov-kov i měkké těsnění. Takže v seznamu charakteristik zaškrtneme volbu Lineární[0] a v seznamu tesnění v sedle Kov-kov[0]. To platí pro všechny Kvs s vyjímkou první (1.25). U této položky specifikujeme charakteristiku a těsnění v sedle v poli Parametr. Zapíšeme :
char=0,1; seat_sealing=0,1;
Čísla označují index položky a jsou oddělené čárkou, jednotlivé parametry jsou oddělené středníkem. 
Pokud je v parametru definována charakteristika, je pro tuto položku Kvs zaškrtnutá volba v seznamu charakteristik ignorována, platí hodnota v parametru. To samé pro těsnění v sedle. (v parametru se definuje nový seznam charakteristik nebon těsnění v sedle)

Charakteristiky se nedělí na "děrované" a "neděrované" jako ve starém programu, to vyplývá z typu kuželky.

Každá kuželka tedy obsahuje seznam Kvs hodnot. Při zadávání ventilu se pak kuželka přiřadí na základě určitých kritérií, jako třeba DN nebo PN ventilu. To ale ještě neznamená, že tento ventil musí mít všechny Kvs definované pro tuto kuželku. Při zadávání ventilu je možné Kvs hodnoty libovolně vyřazovat (nikoliv přidávat).

Přidávání a editace položek v tabulce Kvs hodnot probíhá po výběru požadované akce z příručního menu (po kliknutí pravým tlačítkem myši na tabulku).

Max. teplota pro kuželku se nezadává, je dána materiálem těsnění v sedle. (viz. Definiční tabulky)