<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Andere Flüssigkeiten</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">

<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><strong><font FACE="Arial">Andere Flüssigkeiten</font></strong></p>

<p><font FACE="Arial" size="3"><u>Voraussetzungen für die Berechnung :</u></font></p>
<font FACE="Arial" SIZE="2">

<p>Das Medium ist in der flüssigen Phase. Es bestehen turbulente Strömungen (R</font><font
FACE="Arial" SIZE="1">e</font><font FACE="Arial" size="2"> &gt; 10000). Der berechnete
Kvs-Wert gilt für den Fall, daß keine Kavitation entsteht. In der grundlegenden
Berechnung wird der Einfluß der Mediumsviskosität vernachlässigt.<br>
Für die Berechnung des Kvs-Wertes des Ventils sind folgende Daten einzugeben:<br>
Eintrittsdruck p1<br>
Austrittsdruck p2 oder Ventildruckverlust </font><font size="2" face="Symbol">D</font><font
FACE="Arial" size="2">p<br>
Durchfluß<br>
Mediumtemperatur t<br>
Mediumdichte bei gegebener Temperatur.<br>
Die Berechnung wird in gleicher Art wie für das Medien Wasser durchgeführt. Zusätzlich
ist aber noch die Mediumdichte bei gegebener Temperatur einzugeben. Die genannten
Parameter können in der Tabelle &quot;Andere Flüssigkeiten&quot; für die spätere
erneute Verwendung gespeichert werden (siehe auch Kapitel &quot;<a href="Tabulky3.htm">Wartung
und Verwendung der Datentabellen</a>&quot;).</font></p>
<font FACE="Arial" SIZE="2">

<p>Wird der Sattdampfdruck bei gegebener Temperatur ebenfalls eingegeben, erfolgt auch die
Kontrolle auf Entstehung von Kavitation. Wenn nicht, entfällt die Kavitationskontrolle. </font><font
SIZE="2"></p>

<p><font face="Arial">Bei zähflüssigen Medien kann eine Korrektur des errechneten
Kv-Wertes auf der Grundlage der Kontrolle der Reynoldschen Zahl Re des strömenden Mediums
vorgenommen werden. Für diese Kontrollberechnung ist die kinekatische Viskosität des
gegebenen Mediums einzusetzen. Für ausgewählte Flüssigkeiten sind die benötigten
physikalischen Größen schon in der Tabelle “Andere Flüssigkeiten” hinterlegt. Die
Tabelle läßt sich nach den Bedürfnissen des Anwenders erweitern.</font></font></p>
<font SIZE="2">

<p><font face="Arial">Für das Verhältnis von kinematischer und dynamischer Viskosität
gilt:</font></p>

<p><font face="Arial">n=h /r wobei</font></p>

<p><font face="Arial">n = kinematische Viskosität [m<sup>2</sup>s<sup>-1</sup>] </font></p>

<p><font face="Arial">h = dynamische Viskosität [kgm<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup>] </font></p>

<p><font face="Arial">r = Dichte des Mediums [kgm<sup>-3</sup>]</font></font></p>
</body>
</html>
