<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Woda</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><font FACE="Arial" size="4">Woda</font></p>
<u><font FACE="Arial">

<p><font size="3">Założenia do obliczeń :</font></p>
</font></u>

<p><small><font FACE="Arial">Woda w fazie ciekłej o temp. od 0.1 do 373.9 °C, i
ciśnieniu od 0.001 do 1000 MPa w wartościach absolutnych. Zakłada się osiągnięcie
przepływu turbulentnego (Re &gt; 10000). Obliczona wartość Kvs jest ważna dla stanu
gdzie nie występuje kawitacja.<br>
Do obliczenia wartości Kvs zaworu należy podać następujące dane:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciśnienie wejściowe p1<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciśnienie wyjściowe p2<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przepływ Q<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Temperaturę medium t <br>
Te wstępne dane można podać jednocześnie dla trzech stanów dla których obliczana
armatura może pracować np. dla przepływu minimalnego, nominalnego i maksymalnego.
Obliczenie jest wykonane po kliknięciu na przycisk OK w górnej części okna. Dla tego
stanu dla którego jest obliczana wartość Kv maksymalna jest zaproponowana optymalna
wartość Kvs, lecz użytkownik ma możliwość wyboru koniecznej wartości Kvs.<br>
Następnie należy wybrać wartość optymalną wewnętrznej średnicy rurociągu D.<br>
Wybór ten jest korzystny ze względu na prędkość przepływu medium w rurociągu,
która odpowiada dobranej wartości D, która jest pokazywana na monitorze. Dla cieczy
jest zalecana maksymalna wartość 3 m/s, dla obejścia, rurociągów awaryjnych i ruchów
kratkoterminowych można zastanawiać się na prędkości 5 m/s.<br>
Dla wody jest standardowo sprawdzana możliwość wystąpienia kawitacji. Chodzi o
zjawisko miejscowego odparowania cieczy spowodowanego gwałtownym wzrostem prędkości
przepływu w wyniku spadku ciśnienia a następnie skraplania się par. To zjawisko może
wystąpić w zaworach z jednostopniową redukcją ciśnienia w przypadku: <br>
<br>
&nbsp;&nbsp; <em><strong>p1-p2 &gt;= 0.6(p1-ps).</strong></em><br>
Następnie najlepiej jest dobrać armaturę z systemem dławiącym odpornym na kawitację
np. perforowany grzyb, ewentualnie wielostopniowa redukcja ciśnienia.</font></small></p>
</body>
</html>
