<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Überhitzter Dampf</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">

<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><strong><font FACE="Arial">Überhitzter Dampf</font></strong></p>

<p><font FACE="Arial" size="3"><u>Voraussetzungen für die Berechnung :</u></font></p>

<p><font FACE="Arial" size="2">Dampf im überhitzten Zustand mit einer Temperatur von 10
bis 1000 °C und mit einem Druck von 0,001 bis 1000 Mpa in absoluten Einheiten. Es besteht
turbulente Strömung bei isoentropischer Drosselung.<br>
Für Berechnung des Kvs-Wertes des Ventils sind folgende Daten einzugeben:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eintrittsdruck p1<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Austrittsdruck p2<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Durchfluß Q<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mediumstemperatur t</font></p>

<p><font FACE="Arial" size="2">Die Berechnung kann gleichzeitig für drei Zustände, in
denen sich die Anlage befinden kann, durchgeführt werden. Das können z.B. der minimale,
der Nenn- und der maximale Durchfluß sein. Für den Zustand, für den der ausgerechnete
Kv-Wert den maximalen Wert erreicht, wird durch das Programm ein vorläufiger Kvs-Wert
bestimmt. Der Nutzer hat davon ausgehend die Möglichkeit, einen dazu passenden
Standard-Kvs-Wert zu wählen.<br>
Anschließend wird unter Berücksichtigung der Strömungsgeschwindigkeit der&nbsp;optimale
Durchmesser der Ein- und Austrittsleitungen des Ventiles D1 und D2 festgelegt. Parallel zu
den gewählten Werten &nbsp;wird die jeweilige Strömungsgeschwindigkeit auf dem
Bildschirm dargestellt. Es gilt der Grundsatz, dass der Austrittdurchmesser größer oder
gleich dem Eintrittdurchmesser sein muß.<br>
<br>
Zur Vermeidung von Rohrleitungsgeräuschen wird als maximale Strömungsgeschwindigkeit des
Mediums bei normalem Betrieb ein Wert von 0,15 der Schallgeschwindigkeit in der gegebenen
Umgebung empfohlen (c</font><font FACE="Arial" size="1">m empf</font><font FACE="Arial"
size="2">).<br>
Bei Überschreitung dieser Geschwindigkeit können Geräusche durch die Durchströmung der
Rohrleitung durch das Medium entstehen. Bei Überschreitung der Grenze von 0,3 der
Schallgeschwindigkeit (c </font><font FACE="Arial" size="1">grenz</font><font FACE="Arial"
size="2">) steigt die Geräuschintensität der Strömung so stark an, daß es zu
Schlagwellen im Rohrleitungsnetz kommen kann. In dem Fall lassen sich&nbsp;die Geräusche
nicht mehr mit technischen Mitteln (Blende, Schalldämpfer) unterdrücken.</p>

<p><u>Prinzipien zur Wahl des Kegeltyps</u></p>

<p>Bei überkritischen Druckabfällen bei einem Eingangsüber-druck von p1 &gt;= 0,4 Mpa
zum Regeln von gesättigtem Dampf keine Kegel mit Ausschnitten verwenden. In diesen
Fällen empfehlen wir, Lochkegel zu verwenden. Das gilt auch, wenn Gefahr von Kavitation
wegen großem Druckabfall oder Ero-sion der Armaturgehäusewände wegen hoher
Geschwin-digkeit des zu regelnden Mediums besteht. Bei Verwendung eines geformten Kegels
(wegen geringem Kvs) für und überkritischem Druck-abfall sind sowohl Kegel als auch Sitz
mit Hartmetall-Aufschweißung zu wählen.</p>
</font>
</body>
</html>
