<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Насыщенный и влажный пар</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><big><font FACE="Arial">Насыщенный и влажный пар</font></big></p>
<font FACE="Arial" size="3"><u>

<p>Предположения для расчета</p>
</u>

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2">На входе клапана насыщенный пар, влажный пар или вода в жидкой фазе в близости или на границе насыщения. Турбулентное течение, изоэнтальпийное дросселирование.</p>

<p>Расчет значения Kvs клапана или степени редукции в области влажного пара проводится со следующими входными данными:</p>

<p>Входное давление p1</p>

<p>Выходное давление p2, или перепад давления дельта p</p>

<p>Расход Q </p>

<p>Температура среды t</p>

<p>Сухость пароводной смеси на входе x (0;1)</p>

<p>Для расчитанного значения Kv программой предлагается предварительное значение Kvs и пользователь имеет возможность выбрать конечное значение Kvs.</p>

<p>Потом можно выбрать значение диаметра входного и выходного трубопровода D1 и D2.
Это выгодно сделать принимая во внимание скорость течения среды в трубопроводе, которая при выборе значения D отображается на мониторе. </p>

<p>При расчете нескольких ступеней редукции нужно поступать так, чтобы выходное значение температуры, давления и сухости были использованы как данные на входе следующей ступени редукции.</p>
</font>
</body>
</html>
