<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Избор на вентил</title>
</head>
<body style='font-family:Arial;'>
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<h3>Избор на вентил</h3>
<p>
Прозорецът е разделен на три части. Горната част е "Предварителен избор на свойствата на вентила " (1) и "Свойствата на задвижването " (2), където ще се преместят от изчисленията на основните изисквания на вентила, или е възможно ръчно да се допълнят. В зависимост от този избор в лявата част на прозореца се появява списък "Отговарящи вентили " (3). От които с маркиране се избира отговарящата серия, с което започва основната част на избора на вентил, където потребителят спесифицира необходимите свойства на вентила (4). Въз основа на тези свойства в долната част на прозореца се генерира типовия номер на вентила  (5). Данните в горната част на екрана (1)(2) не е необходимо да се задават.
</p>

<p>
При избора на свойствата на вентила (4) е подходящо да се пристъпва отгоре надолу. След избора на позиция  във входящото поле, стойностите в по-долу изобразените полета могат  така да се променят, че да отговарят на производствената серия.
</p>

<h4>
Koнтрол на  Ppmax (максималното работно налягане при дадена температура)
</h4>

<p>
До сериите по PN е изобразена информация за максималното свръхналягане (6) за избраната комбинация PN, материал на корпуса и температура на работния флуид. Предполагаемата температура на работния флуид е признак от горната част на прозореца "Tемпература на работния флуид " (7), която се приема от изчисленията, или се задава директно от потребителя. Ако температурата на работния флуид не е зададена, взима се в предвид max. работна температура на вентила, която се избира в серията "Teмпература" (8).<br>
Ако преди предложението на вентила са били направени изчисления, зададено е работното налягане от изчисленията, контролирано с макс. допустимото свръхналягане на арматурата Ppmax и в случай на неговото преминаване, потребителят е информиран с подаден сигнал за грешка (6).<br>
С щракване на информацията за max. свръхналягане (6) (до входящото поле PN) се изобразява подробен запис .
</p>

<p>
При спесифицирането на вентил серия G производителността на вентила се дефинира със стойноста на Kvs, също като при другите продукти. За да се приравнят изчисленията към предишната използвана стойност на дебитната площ Fs може да се използват следните съотношения:<br><br>

-формован клапан  (заоблен вход към дроселиращия прорез)<br>
Fs[cm2] = Kvs[m3/h] / 4.5<br><br>

- клапан с отвори, клапан с прорези, бутален клапан (острия ръб на входа на дроселиращия прорез)<br>
Fs[cm2] = Kvs[m3/h] / 3 
</p>

<h4>
Проверка на Kvmin
</h4>

<p>
Освен стойноста на Kvs (максимален Kv) (9) всеки вентил има дефинирана и минимална стойност на Kv (10). С това се подразбира минимална стойност на Kv използвана за регулиране на дебита на работния флуид. Информацията за Kvmin e изобразена до входящото поле Kvs.<br>
Ако преди избора на вентил са направени изчисления с повече състояния, може да се получи, че изчислената стойност Kv в някое от  състоянията  е по-малка от Kvmin на избрания вентил. Тогава вентилът няма да може правилно да регулира дебита на работния флуид в това междинно състояние. Програмата предупреждава за това със съобщение за грешка (10). С щракване за информация за  Kvmin (10) (до входящото поле Kvs) се изобразява подробен запис.
</p>

<h4>
Изчисляване управляващата сила на вентила
</h4>

<p>
За избора на задвижване е необходима да знаем управляващата сила на вентила. За определянето на тази сила, при някои типов, е необходимо да знаем налягането пред и след вентила (11). Ако изчислението е направено, то тези налягания са определени от него, възможно е да се направят промени . В противен случай тези налягания трябва да се зададат. С щракване на текст "Налягане P1/P2" (11) се показва входящото поле, в което се записват двете стойности отделени със знака "/" (например: 2.1/1.5). В зависимост от изчислената управляваща сила се филтрират отговарящите задвижвания.
</p>

<h4>
Избор на задвижване
</h4>

<p>
Следващата стъпка при предложението е избора на задвижване. Входящото поле за избор на задвижване е в дясната част на екрана (12).
</p>

<p>
<b>Забележка:</b><br>
<i>
Изборът на "Качества на задвижването " горе в дясно (2) служи за избор на серията вентили, за които може да се използва задвижването с избраните качества. При промяна на този избор ще се стигне до нов избор на "Отговарящи вентили ". Този избор се настройва преди избора на серия вентили и детайлната спесификация на вентилите и задвижванията.
</i>
</p>

<h4>
При избора на задвижване може да се постъпва по два начина
</h4>

<p>
<b>1.</b> Ако желаете определен тип, изберете го от списъка "Tип" (13). Преди това може да ограничите броя типове с избора на "Производител на задвижвания ". След избора на тип се допълват другите качества, като управление, захранване, сила (14) и др.... (за пневмо задвижванията управляващо налягане, захранващо налягане и др....), или ако знаете номера за поръчка на задвижването, го изберете в списъка с номерата за поръчка (15) а качествата на задвижването се допълват автоматично.
</p>

<p>
<b>2.</b> Изберете качествата (14), като захранване, управление и др... но входящото поле "Tип" (13) за сега оставете празно. При избора на всяко качество се актуализира списъка с типове, за да отговаря на избраните качества. На края изберете тип задвижване (13).
</p>

<p>
Ако входящото поле съдържа само една възможност, програмата автоматично я избира и я изобразява със светъл цвят.
</p>

<p>
В дясната част на прозореца има червена лента с надпис "Параметри, описание и приложение, схема " (16). Става въпрос за част на панела с допълнителна информация за избрания вентил. С щракване върху него се показва, с щракване на същото място (Вертикален надпис " Параметри, описание и приложение, схема ") отново се прибира.
</p>

<img src='ventily_design_window.jpg' />
</body>