<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Прегрята пара</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><big><font FACE="Arial">Прегрята пара</font></big></p>
<font FACE="Arial" size="3"><u>

<p>Условия за изчисляване</p>
</u>

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2">Парата в прегрято състояние с температура от 10 до 1000 оС,и налягане 0.001 дo 1000 Mpa в абсолютни стойности. Турболентно протичане, изотермично дроселиране.</p>

<p>За изчисляване стойността Kvs на вентила е необходимо да се зададат следните данни:</p>

<p>Входящо налягане p1</p>

<p>Изходящо налягане р2, или пад на налягане ∆p</p>

<p>Дебит Q</p>

<p>Температура на флуида t </p>

<p>Изчисленията могат да се направят за трите състояния, в които може да се намира изчисляваната арматура – например за минимален, номинален и максимален дебит. За състоянието, за което е изчислена максималната стойност на Kv е предложена и оптималната стойност на Kvs, но потребителя има възможност да си избере крайната стойност на Kvs.</p>

<p>Необходимо да се изберат оптималните стойности на диаметрите на входящия и изходящия тръбопровод D1 и D2. Това се прави с оглед определяне скоростта на протичане на флуида в тръбопровода, която съответства на избраните стойности на D, изобразени на монитора. Важи правилото, че изходящия диаметър трябва да е по-голям или равен на входящия.</p>

<p>Относно шума в тръбопровода при нормална експлоатация, се препоръчва стойността 0.15 максимална скорост на звука на протичане на работния флуид в дадената среда (cmdop). При превишаване на тази скорост може да се появи шум предизвикан от протичането на флуида през тръбопровода и при преминаването на границата 0.3 умножена със скороста на звука(c междинно) се стига до повишаване шума на протичане, което може да е съпроводено от ударни вълни. В това състояние шумът не може да бъде овладян с обичайните технически срадства (бленди, заглушители на шума)</p>

<p><u>Правила при избор на клапан</u></p>

<p>Клапан с прорези да не се използва в случаите на надкритични падове на налягане при входящо свръхналягане p >= 0,4 Mpa и за регулация на наситена пара. В тези случаи препоръчваме използването на клапан с отвори. Този клапан трябва да се използва винаги, където има опасност от кавитация поради голям пад на налягане или ерозия на стените на арматурата поради голяма скорост на регулирания флуид.</p>

<p>В случаите на използване на формован клапан(поради малък Kvs)за надкритичен пад на налягане е необходимо да се избере както клапан така и седло с наварен уплътнителен слой от твърд метал.</p>
</font>
</body>
</html>
