<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Hluk</title>
</head>
<body style='font-family:Arial;'>
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>


<h3>
Výpočet hluku
</h3>

<p>Výpočet hluku lze provádět ve dvou režimech:<br><br>
<b>1. </b>Jako samostatný (obecný) výpočet.<br>
<b>2. </b>Jako součást výpočtu a návrhu armatury. Parametry média a armatury budou přeneseny z okna výpočtu a návrhu ventilu (1, 2).
</p>

<p>
<b>Výpočet hluku jako samostatný (obecný) výpočet</b>
</p>
<p>
Okno výpočtu se otevře kliknutím na položku hlavního menu Výpočet->Hluk (3). V tomto režimu není výpočet hluku vázán k žádnému výpočtu a návrhu ventilu, tudíž všechny vstupní údaje musí uživatel vyplnit. Další informace viz. níže.
</p>


<p>
<b>Výpočet hluku jako součást navrhovaného ventilu</b>
</p>

<p>
Proveďte nejprve výpočet ventilu (1), poté návrh (2) a nakonec výpočet hluku, jehož zadávací okno se otevře po stisknutí tlačítka (4) v okně výpočtu, nebo návrhu ventilu. Tím se výpočet hluku stává součástí navrhovaného ventilu, který tvoří tři prvky – výpočet ventilu, návrh ventilu a výpočet hluku. (Je však možné počítat hluk i bez předchozího výpočtu (1), nebo návrhu (2) ventilu. Chybějící vstupní data bude nutné zadat ručně.)
</p>

<p>
Po uzavření okna výpočtu hluku jej lze znovu otevřít pomocí tlačítka (4) v okně výpočtu nebo návrhu ventilu, nebo, je-li ventil součástí projektu, můžete kliknout na položku v okně projektu (5) a zvolit z příručního menu Zobrazit -> Hluk (6). Zadané i vypočtené hodnoty ve znovu-otevřeném okně výpočtu hluku zůstávají zachovány.
</p>

<p>
Jestliže provedete změny ve vstupních datech pro výpočet hluku, jenž byla automaticky přenesena z výpočtu a návrhu ventilu, tyto změny zůstávají zachovány. Pro nové načtení vstupních dat použijte tlačítko (7).
</p>

<p><i>
Tlačítko (7) slouží k novému načtení vstupních dat pro výpočet hluku z oken výpočtu a návrhu ventilu, s tím, že tato data se automaticky vyplní pouze při prvním otevření okna výpočtu hluku.
</i></p>

<p>
Protože vstupních údajů pro výpočet hluku je více, jsou rozděleny do několika obrazovek, mezi kterými se pohybujte pomocí tlačítek <b>Předchozí</b> a <b>Další</b> (8) ve spodní části okna.
</p>

<p>
<b>1. </b>Typ média a ventilu.<br>
<b>2. </b>Parametry média. Fyzikální vlastnosti v dolní části obrazovky se automaticky dosadí po kliknutí na text <b>Dosadit vlastnosti</b> (9), jedná-li se o vodu nebo páru. V případě jiného plynu nebo kapaliny se dosazují údaje z tabulky plynů nebo kapalin (11), jsou-li zde uvedeny.<br>
<b>3. </b>Regulační orgán.<br>
<b>4. </b>Průměr ventilu a potrubí, doplňující údaje.<br>
<b>5. </b>Výpočet.
</p>

<p>
Na poslední obrazovce je tlačítko <b>Výpočet</b>, po kliknutí dojde k výpočtu hluku a zobrazení výstupních hodnot.  Výpočet hluku se provádí v souladu s normou, která je uvedena v záhlaví okna (10).
</p>


<p>
Výpočet hluku lze exportovat stejným způsobem jako výpočet a návrh ventilu s tím, že výpočet hluku je exportován na samostatném formuláři.
</p>


<img src='ventily_noise_window.jpg' />
</body>