<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Plyn</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000ff" VLINK="#800080" bgcolor="#ffffff">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><font FACE="Arial"><big>Plyn</big></font></p>
<u><font FACE="Arial" SIZE="2">

<p></font><font FACE="Arial" size="3">Predpoklady pre výpočet</P>
</u>

<p></FONT><font FACE="Arial" SIZE="2">Médium v plynnom stave pri tlaku od 0,001 do 1000
MPa v absolútnych hodnotách. Predpokladá sa turbulentné prúdenie, izotermické
škrtenie.</p>

<p>Pre výpočet výkonu ventilu pre plynné médium je potrebné najprv zvoliť
príslušný plyn z databázy (vykonáva sa v roletovom menu Médium v strednej
časti panelu). Pokiaľ požadovaný plyn v tabuľke nie je, je možné&nbsp;ho tam doplniť (viď.
Údržba a využitie dátových tabuliek).</p>

<p>Pre výpočet hodnoty Kvs ventilu je potrebné zadať nasledujúce údaje:</p>

<p>Vstupný tlak p1</p>

<p>Výstupný tlak p2, alebo tlakovú stratu delta p</p>

<p>Prietok Q (pri p1; t alebo pri 0 °C; 0,1 MPa)</p>

<p>Teplotu média t</p>

<p> Tieto vstupné údaje je možné zadať súčasne pre tri stavy, v ktorých
sa počítaná armatúra môže nachádzať - napr. pre minimálny, menovitý a
maximálny prietok. Výpočet sa&nbsp;vykoná po kliknutí na tlačidlo OK v&nbsp;pravej časti panelu.
Pre ten stav, pre ktorý je vypočítaná hodnota Kv maximálna, je navrhnutá optimálna
hodnota Kvs, avšak užívateľ má možnosť si konečnú hodnotu Kvs zvoliť.</p>

<p> Potom je nutné zvoliť optimálnu hodnotu priemerov vstupného a
výstupného potrubia D1 a D2. To je výhodné urobiť s ohľadom na rýchlosti prúdenia média
v potrubí, ktoré&nbsp;sú pre práve zvolené hodnoty D zobrazené na monitore. Platí zásada,
že výstupný priemer musí byť väčší alebo rovný vstupnému.</p></FONT>
</body>
</html>





