<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Přehřátá pára</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><big><font FACE="Arial">Přehřátá pára</font></big></p>
<font FACE="Arial" size="3"><u>

<p>Předpoklady pro výpočet</p>
</u>

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2">Pára v přehřátém stavu o teplotě od 10 do 1000
°C, o tlaku od 0.001 do 1000 MPa v absolutních hodnotách. Turbulentní proudění,
izoentalpické škrcení.</p>

<p>Pro výpočet hodnoty Kvs ventilu je třeba zadat následující údaje:</p>

<p>Vstupní tlak p1</p>

<p>Výstupní tlak p2, nebo tlakovou ztrátu delta p</p>

<p>Průtok Q</p>

<p>Teplotu média t </p>

<p>Výpočet je možné provést současně pro tři stavy, ve kterých se počítaná
armatura může nacházet - např. pro minimální, jmenovitý a maximální průtok. Pro
ten stav, pro který je vypočtená hodnota Kv maximální, je navržena předběžná
hodnota Kvs a uživatel má možnost si konečnou hodnotu Kvs zvolit.</p>

<p>Je nutné zvolit optimální hodnotu průměrů vstupního a výstupního potrubí D1 a
D2. To je výhodné učinit s ohledem na rychlosti proudění média v potrubí, která je
pro právě zvolené hodnoty D zobrazena na monitoru. Platí zásada, že výstupní
průměr musí být větší nebo roven vstupnímu.</p>

<p>Z hlediska hlučnosti potrubí je doporučována jako maximální rychlost proudění
média při běžném provozu hodnota 0.15 rychlosti zvuku v daném prostředí (cmdop).
Při překročení této rychlosti se může objevit hlučnost způsobená prouděním
média potrubím a při překročení hranice 0.3 násobku rychlosti zvuku (c mezní)
dochází ke zvýšené hlučnosti proudění, které může být doprovázeno rázovými
vlnami. V tomto stavu je hlučnost běžnými technickými prostředky (clony, tlumiče
hluku) již neodstranitelná.</p>

<p><u>Zásady pro volbu typu kuželky</u></p>

<p>Kuželky s výřezy nepoužívat v případě nadkritických tlakových spádů při
vstupním přetlaku p &gt;= 0,4 MPa a pro regulaci syté páry. V těchto případech
doporučujeme použít děrovanou kuželku. Tuto kuželku je nutné použít také vždy,
když hrozí nebezpečí kavitace z důvodu velkého tlakového spádu nebo eroze stěn
tělesa armatury z důvodu vysokých rychlostí regulovaného média.</p>

<p>V případě použití tvarované kuželky (z důvodu malého Kvs) pro nadkritický
tlakový spád je nutné volit jak kuželku tak sedlo opatřené návarem z tvrdokovu.</p>
</font>
</body>
</html>
