<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Plyn</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><font FACE="Arial"><big>Plyn</big></font></p>
<u><font FACE="Arial" SIZE="2">

<p></font><font FACE="Arial" size="3">Předpoklady pro výpočet</p>
</u>

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2">Médium v plynném stavu o tlaku od 0.001 do 1000
MPa v absolutních hodnotách. Předpokládá se turbulentní proudění, izotermické
škrcení.</p>

<p>Pro výpočet výkonu ventilu pro plynné médium je nutné nejprve zvolit
příslušný plyn z databáze (provádí se v roletovém menu Médium ve střední
části panelu). Pokud požadovaný plyn v tabulce není, je možné jej tam doplnit (viz.
Údržba a využití datových tabulek).</p>

<p>Pro výpočet hodnoty Kvs ventilu je třeba zadat následující údaje:</p>

<p>Vstupní tlak p1</p>

<p>Výstupní tlak p2, nebo tlakovou ztrátu delta p</p>

<p>Průtok Q (při p1; t nebo při 0 °C; 0.1 MPa)</p>

<p>Teplotu média t</p>

<p>Tyto vstupní údaje je možné zadat současně pro tři stavy, ve kterých se
počítaná armatura může nacházet - např. pro minimální, jmenovitý a maximální
průtok. Výpočet se provede po kliknutí na tlačítko OK v&nbsp;pravé části panelu.
Pro ten stav, pro který je vypočtená hodnota Kv maximální, je navržena optimální
hodnota Kvs, avšak uživatel má možnost si konečnou hodnotu Kvs zvolit.</p>

<p>Potom je nutné zvolit optimální hodnotu průměrů vstupního a výstupního
potrubí D1 a D2. To je výhodné učinit s ohledem na rychlosti proudění média v
potrubí, která je pro právě zvolené hodnoty D zobrazena na monitoru. Platí zásada,
že výstupní průměr musí být větší nebo roven vstupnímu.</p>
</font>
</body>
</html>
