<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Voda</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><font FACE="Arial" size="4">Voda</font></p>
<font FACE="Arial"><u>

<p><font size="3">Předpoklady pro výpočet</font><big> </big></p>
</u>

<p><font size="2">Voda v kapalné fázi o teplotě od 0.1 do 373.9 °C, o tlaku od 0.001
do 1000 MPa v absolutních hodnotách. Předpokládá se rozvinuté turbulentní
proudění (Re &gt; 10000). Vypočtená hodnota Kvs platí pro stav, kde není rozvinutá
kavitace.</font> </p>

<p><font size="2">Pro výpočet hodnoty Kvs ventilu je třeba zadat následující údaje:</font>
</p>

<p><font size="2">Vstupní tlak p1</font> </p>

<p><font size="2">Výstupní tlak p2</font></font><font FACE="Arial" SIZE="2">, nebo
tlakovou ztrátu delta p</font><font FACE="Arial"></p>

<p><font size="2">Průtok Q</font> </p>

<p><font size="2">Teplotu média t </font></p>

<p><font size="2">Tyto vstupní údaje je možné zadat současně pro tři stavy, ve
kterých se počítaná armatura může nacházet - např. pro minimální, jmenovitý a
maximální průtok. Výpočet se provede po kliknutí na tlačítko&nbsp;Výpočet
v&nbsp;pravé části panelu. Pro ten stav, pro který je vypočtená hodnota Kv
maximální, je navržena předběžná hodnota Kvs a uživatel má možnost si konečnou
hodnotu Kvs zvolit.</font> </p>

<p><font size="2">Dále je možné zvolit hodnotu vnitřního průměru potrubí D. To je
výhodné učinit s ohledem na rychlost proudění média v potrubí, která je pro
právě zvolenou hodnotu D zobrazena na monitoru. Pro kapalné médium je doporučována
pro běžný provoz maximální rychlost proudění 3m/s, u obtoků, havarijních potrubí
a pro krátkodobý provoz lze uvažovat o rychlosti až 5m/s.</font> </p>

<p><font size="2">U vody je standardně prováděna kontrola na vznik rozvinuté kavitace.
Jedná se o stav, kdy v armatuře vlivem poklesu tlaku ve škrticím systému rázově
vznikají a zanikají parní bubliny. Tento jev se předpokládá u ventilu s
jednostupňovou redukcí když</font> </p>

<p><font size="2">p1-p2 &gt;= 0.6(p1-ps).</font> </p>
</font><font FACE="Arial" SIZE="2">

<p>Potom je vhodné volit armaturu se škrticím systémem odolným proti kavitaci, např.
s děrovanou kuželkou nebo s kuželkou a sedlem opatřenými návarem tvrdokovu,
eventuelně s vícestupňovou redukcí tlaku.</font><font FACE="Arial" size="4"></p>
</font>
</body>
</html>
