<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Gaz</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><big><font FACE="Arial">Gaz</font></big></p>
<u><font FACE="Arial" SIZE="2">

<p></font><font FACE="Arial" size="3">Założenia do obliczeń :</p>
</font></u>

<p><font FACE="Arial" SIZE="2"><u>Medium w stanie gazowym o ciśnieniu od 0.001 do 1000
MPa w wartościach absolutnych. Strata ciśnienia na zaworze dpmin &gt; 0.1 kPa.<br>
</u>Dla obliczenia wydajności zaworu medium gazowego, należy najpierw wybrać odpowiedni
gaz z bazy danych (wykonuje się w menu Medium w środkowej części okna). Jeżeli gaz
dla którego chcemy prowadzić obliczenia nie występuje w tabeli, można go tam
umieścić (patrz 5. Konserwacja i wykorzystanie tablic danych). Dopiero wówczas można
przeprowadzić obliczenia.<br>
Do obliczenia wartości Kvs zaworu należy podać następujące dane:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciśnienie wejściowe p1<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciśnienie wyjściowe p2<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przepływ Q (dla p1; t lub przy 0 °C; 0.1 MPa)<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Temperaturę medium t <br>
Te wstępne dane można podać jednocześnie dla trzech stanów dla których obliczana
armatura może pracować np. dla przepływu minimalnego, nominalnego i maksymalnego.
Obliczenie jest wykonane po kliknięciu na przycisk OK w górnej części okna. Dla tego
stanu dla którego jest obliczana wartość Kv maksymalna jest zaproponowana optymalna
wartość Kvs, lecz użytkownik ma możliwość wyboru koniecznej wartości Kvs.<br>
Następnie należy wybrać wartość optymalną wewnętrznej średnicy rurociągu
wejściowego D1 i wyjściowego D2.<br>
Wybór ten jest korzystny ze względu na prędkość przepływu medium w rurociągu,
która odpowiada dobranej wartości D, która jest pokazywana na monitorze. Należy
przestrzegać zasady, że średnica rurociągu wyjściowego powinna być większa lub
równa średnicy rurociągu wejściowego.</font></p>
</body>
</html>
