<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Propozycja zaworu</title>
</head>
<body style='font-family:Arial;'>
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<h3>Propozycja zaworu</h3>
<p>
Okno jest podzielone na trzy części. Górna cześć to "Wstępny wybór właściwości zaworu" (1) i "Napęd" (2) gdzie przenoszą się z obliczeń podstawowe wymagania zaworu lub można je uzupełnić ręcznie. Według tego wyboru w lewej części okna pokażą się zestawienie "Pasujące zawory" (3). Z nich kliknięciem można wybrać odpowiednią rodzinę zaworów, co pozwoli na otwarcie się okna z konkretnym typem zaworu, w którym możemy dopasować szczegółowe wymogi(4). Na podstawie tych wyborów w dolnej części generowany jest kod zamówieniowy zaworu (5). Wartości w górnej części okna (1)(2) można nie podawać.
</p>

<p>
Przy wyborze właściwości zaworu (4) powinno się wybierać w kolejności z góry do dołu. Wybór właściwości wyżej położonych może ograniczać zakres wyboru właściwości niżej umieszczonych z uwagi na możliwości wykonań zaworu.
</p>

<h4>
Kontrola Ppmax ( maksymalne nadciśnienie przy danej temperaturze)
</h4>

<p>
Według rodzaju PN jest zapisana informacja o maksymalnym nadciśnieniu w danej temperaturze oraz w zależności od materiału korpusu. Do obliczenia zostaje brana wartość pokazana w górnej części okna "Temp. medium" (7), która zostaje pobrana z obliczeń lub użytkownik sam ją podaje.
Jeśli temp. Medium nie jest zadana, przyjmuje się wartość wskazaną przy wyborze zaworu w polu wyboru "Temperatura" (8). Jeśli przed propozycją zaworu było wykonane obliczenie, to zadane w obliczeniach ciśnienie jest kontrolowane z maksymalnym nadciśnieniem armatury Ppmax, a w przypadku jego przekroczenia, użytkownik zostanie ostrzeżony o błędzie (6)
Po kliknięciu na informację o maksymalnym nadciśnieniu (6) można zobaczyć informacje szczegółowe.
</p>

<p>
Przy specyfikacji zaworów serii G jest wydajność zaworu definiowana wartością Kvs, tak jak u innych zaworów. Aby wykonać obliczenia według wcześniej używanych wartości powierzchni Fs, należy użyć poniższe wzory:<br><br> 

- Grzyb formowany ( zaoblony kształt – patrząc do wnętrza zaworu)<br> 
Fs[cm²] = Kvs[m³/h] / 4.5 
<br><br>
  
- Grzyb preforowany (ostra krawędź – patrząc do wnętrza zaworu)<br> 
Fs[cm²] = Kvs[m³/h] / 3<br><br>
</p>

<h4>
Kontrola Kvmin
</h4>

<p>
Każdy zawór regulacyjny ma definiowaną wartość maksymalnego Kv (9) oraz minimalnego Kv (10). Minimalne Kv określa wartość minimalnego przepływu dla którego gwarantowana jest prawidłowa regulacja. Informacja o Kvmin jest umieszczona obok pola Kvs
Jeśli przed propozycją było wykonane obliczenie z kilkoma stanami pracy, może wystąpić sytuacja kiedy Kv obliczone jest mniejsze niż Kvmin wybranego zaworu. W takim przypadku zawór nie może właściwie regulować przepływu medium w tym stanie. Program o tej sytuacji ostrzeże informacją o błędzie (10), po kliknięciu na informację o Kvmin (10) pokaże się opis szczegółowy.
</p>

<h4>
Obliczenie wymaganej siły do sterowania zaworem
</h4>

<p>
Aby wybrać odpowiedni siłownik należy znać wymaganą siłę. Do obliczenia tej wartości w niektórych typach zaworów niezbędne jest podanie ciśnienia za zaworem (11). Jeśli było wykonane obliczenie, te wartości zostają automatycznie wpisane. Można je jednak edytować. W takim przypadku należy kliknąć na tekst "Ciśnienie p1/p2" (11) a pokaże się pole do edycji w które należy wpisać odpowiednie wartości. Według obliczonej siły ogranicza się wybór siłowników.
</p>

<h4>
Propozycja siłownika
</h4>

<p>
JKolejnym krokiem jest wybór siłownika – okno w prawej części ekranu (12). 
</p>

<p>
<b>Uwaga:</b><br>
<i>
Wybór "Napęd" w prawej górnej części (2) służy do wyboru odpowiednich zaworów. Po określeniu preferencji siłownika, ogranicza się możliwość wyboru zaworów. Przy zmianie rodzaju napędu może dojść do zmiany rodzaju zaworów które możemy wybrać. Te preferencje podstawowe powinny zostać określone przed wyborem typu zaworu oraz szczegółów siłownika.
</i>
</p>

<h4>
Przy wyborze siłownika można postępować na dwa sposoby
</h4>

<p>
<b>1.</b> 1.	Jeśli chcesz wybrać konkretny typ, skorzystaj z zestawienia "Typ" (13). Wcześniej można zawęzić wybór poprzez określenie producenta. Następnie należy doprecyzować sterowanie, zasilanie, siłę (14) i inne. Dla siłowników pneumatycznych określamy ciśnienie sterujące i ciśnienie zasilania. Jeśli znacz kod zamówieniowy siłownika, wybierz go z zestawienia nr zamówieniowych (15), a właściwości siłownika uzupełnią się automatycznie.
</p>

<p>
<b>2.</b> 2.	Wybierz właściwości (14) – napięcie zasilania, sterowanie, itd. Ale pole "Typ" (13) na razie pozostawcie niewypełnione. Wypełniając kolejne właściwości lista siłowników będzie się zawężała. Na koniec wybierz konkretny typ napędu (13).
</p>

<p>
Jeśli pole wejściowe zawiera tylko jedną możliwość wyboru, program to automatycznie pokaże i zasygnalizuje jasnym kolorem.
</p>

<p>
W prawej części okna jest pokazany czerwony pasek z napisem "Parametry i opis, schemat" (16). Klikając na niego rozwinie się dodatkowe okno z opisem zaworu oraz jego rysunkami.
</p>

<img src='ventily_design_window.jpg' />
</body>