<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Sýta a mokrá para</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000ff" VLINK="#800080" bgcolor="#ffffff">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>
<p><big><font FACE="Arial">Sýta a mokrá para</font></big></p>
<font FACE="Arial" size="3"><u>

<p>Predpoklady pre výpočet</p>
</u>

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2">Na 
vstupe ventilu sýta para, mokrá para alebo voda v kvapalnej fáze v blízkosti 
alebo na medzi sýtosti. Turbulentné prúdenie, izoentalpické škrtenie.</P>

<p>Výpočet hodnoty Kvs ventilu alebo stupňa redukcie v oblasti mokrej pary sa vykonáva
s nasledujúcimi vstupnými údajmi:</p>

<p>Vstupný tlak p1</p>

<p>Výstupný tlak p2, alebo tlakovú stratu delta p</p>

<p>Prietok Q </p>

<p>Teplotu média t</p>

<p>Suchosť parovodnej zmesi na vstupe x (0;1)</p>

<p>Pre vypočítanú hodnotu Kv je programom navrhnutá predbežná hodnota Kvs a užívateľ
má možnosť si&nbsp;konečnú hodnotu Kvs zvoliť.</p>

<p> Potom je možné zvoliť hodnotu priemerov vstupného a výstupného potrubia D1 a D2. To 
je výhodné&nbsp;vykonať s ohľadom na rýchlosti prúdenia média v potrubí, ktoré&nbsp;sú pre 
práve zvolené hodnoty D zobrazené na monitore. Pri výpočte viacerých stupňov
redukcie je potrebné postupovať tak, že výstupné hodnoty teploty, tlaku a suchosti budú použité ako
údaje na vstupe do nasledujúceho redukčného stupňa. </p>
</font>
</body>
</html>





