<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Návrh ventilu</title>
</head>
<body style='font-family:Arial;'>
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<h3>Návrh ventilu</h3>
<p>
Okno je rozděleno na tři části. Horní část je "Předběžný výběr vlastností ventilu" (1) a "Vlastnosti pohonu" (2), kam se přenesou z výpočtu požadavky na ventil, nebo je lze doplnit ručně. Podle této volby se v levé části okna zobrazuje seznam "Vyhovující ventily" (3). Z nich se kliknutím vybere odpovídající řada, čímž se zpřístupní hlavní část návrhu, kde uživatel specifikuje požadované  vlastnosti ventilu (4). Na základě těchto vlastností se ve spodní části okna generuje objednací číslo (5). Údaje v horní části obrazovky (1)(2) se nemusí zadávat.
</p>

<p>
Při výběru vlastností ventilu (4) je vhodné postupovat od shora dolů. Po výběru položky ve vstupním poli se hodnoty v níže zobrazených polích mohou změnit tak, aby odpovídaly výrobní řadě.
</p>

<h4>
Kontrola Ppmax (maximální pracovní tlak při dané teplotě)
</h4>

<p>
Vedle komba PN je zobrazena informace o maximálním přetlaku (6) pro vybranou kombinaci PN, materiálu tělesa a teploty média. Uvažovaná teplota média je údaj z horní části okna "Teplota média" (7), který se přejímá z výpočtu, nebo jej přímo zadává uživatel. Pokud teplota média není zadaná, uvažuje se max. pracovní teplota ventilu, která se volí v kombu "Teplota" (8).
Jestliže byl před návrhem ventilu proveden výpočet, je zadaný pracovní tlak z výpočtu kontrolován s max. přípustným přetlakem armatury Ppmax a v případě jeho překročení je uživatel informován chybovým hlášením (6).<br>
Kliknutím na informaci o max. přetlaku (6) (vedle vstupního pole PN) se zobrazí detailní výpis.
</p>

<p>
Při specifikaci ventilů řady G je výkon ventilu definován hodnotou Kvs, stejně jako u ostatních výrobků. Pro přepočet na dříve používanou hodnotu průtočné plochy Fs lze použít jednoduché vztahy:<br><br> 

- tvarovaná kuželka (zaoblený vstup do škrticího průřezu)<br> 
Fs[cm2] = Kvs[m3/h] / 4.5<br><br> 
  
- děrovaná kuželka, kuželka s výřezy, pístová kuželka (ostrá hrana na vstupu do škrticího průřezu)<br> 
Fs[cm2] = Kvs[m3/h] / 3<br><br>
</p>

<h4>
Kontrola Kvmin
</h4>

<p>
Kromě hodnoty Kvs (maximální Kv) (9) má každý ventil definovanou i minimální Kv hodnotu (10). Tím se rozumí minimální Kv hodnota použitelná pro regulaci průtoku média. Informace o Kvmin je zobrazena vedle vstupního pole Kvs.
Pokud byl před návrhem ventilu proveden výpočet s více stavy, může se stát, že vypočtená hodnota Kv v některém ze stavů je menší, než Kvmin vybraného ventilu. Pak ventil nemůže správně regulovat průtok média v tomto mezním stavu. Program na tuto skutečnost upozorní chybovým hlášením (10). Kliknutím na informaci o Kvmin (10) (vedle vstupního pole Kvs) se zobrazí detailní výpis.
</p>

<h4>
Výpočet ovládací síly ventilu
</h4>

<p>
Pro výběr pohonu je třeba znát ovládací sílu ventilu. K určení této síly je u některých typů nutné znát tlak před a za ventilem (11). Pokud byl proveden výpočet, jsou tyto tlaky určeny z výpočtu, uživatelsky je možné je upravit. V opačném případě je třeba tyto tlaky zadat. Kliknutím na text "Tlak P1/P2" (11) se zobrazí vstupní pole, do kterého se zapisují obě hodnoty oddělené znakem "/" (např.: 2.1/1.5). Podle vypočtené ovládací síly se filtrují vyhovující pohony.
</p>

<h4>
Návrh pohonu
</h4>

<p>
Jako další krok při návrhu se volí pohon. Vstupní pole pro výběr pohonu jsou v pravé části obrazovky (12). 
</p>

<p>
<b>Upozornění:</b><br>
<i>
Volby "Vlastnosti pohonu" v pravo nahoře (2) slouží k výběru řady ventilů, k nimž lze použít pohon se zvolenými vlastnostmi. Při změně těchto voleb dojde k novému výběru "Vyhovujících ventilů". Tyto volby se nastavují před výběrem řady ventilů a detailní specifikací ventilu a pohonu.
</i>
</p>

<h4>
Při výběru pohonu lze postupovat dvěma způsoby
</h4>

<p>
<b>1.</b> Pokud požadujete určitý typ, vyberte jej v seznamu "Typ" (13). Předtím můžete omezit počet typů výběrem "Výrobce pohonu". Po zvolení typu lze nyní dospecifikovat další vlastnosti, jako řízení, napájení, síla (14) apod... (pro pneu pohony ovládací tlak, napájecí tlak apod...), nebo pokud znáte objednací číslo pohonu, vyberte jej v seznamu objednacích čísel (15) a vlastnosti pohonu se doplní automaticky.
</p>

<p>
<b>2.</b> Vyberte vlastnosti (14), jako napájení, řízení, apod... ale vstupní pole "Typ" (13) zatím nechte prázdné. Po výběru každé vlastnosti se aktualizuje seznam odpovídajících typů. Nakonec zvolte typ pohonu ze zbylých možností (13).
</p>

<p>
Pokud vstupní pole obsahuje pouze jednu možnost, program ji automaticky zvolí a zobrazí světlou barvou.
</p>

<p>
V pravé části okna je zobrazen červený pruh s nápisem "Parametry, popis a použití, schema" (16). Jedná se o část panelu s dalšími informacemi o vybraném ventilu. Po kliknutí na něj se vysune, kliknutím na stejné místo (vertikální nápis "Parametry, popis a použití, schema") opět zasune.
</p>

<img src='ventily_design_window.jpg' />
</body>