<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Газ</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>
<p><font FACE="Arial"><big>Газ</big></font></p>
<u><font FACE="Arial" SIZE="2">

<p></font><font FACE="Arial" size="3">Предположения для расчета</p>
</u>

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2">Среда в состоянии газа при давлении от 0.001 до 1000
МПа в абсолютных значениях. Предположение турбулентного течения, изотермическое дросселирование.</p>

<p>Для расчета производительности клапана на газовую среду нужно сначала выбрать соответствующий газ из базы данных (осуществляется в прокручивающемся меню в средней части панели). Если требуемого газа в таблице нет, можно его туда добавить (см.
Обслуживание и использование таблиц данных).</p>

<p>Для расчета значения Kvs клапана требуется задать следующие данные:</p>

<p>Входное давление p1</p>

<p>Выходное давление p2, или перепад давления дельта p</p>

<p>Расход Q (при p1; t или при 0 °C; 0.1 МПа)</p>

<p>Температуру среды t</p>

<p>Эти входные данные можно задать совместно для трех режимов, в которых может работать рассчитываемая арматура - напр. для минимального, номинального и максимального расхода. Расчет произойдет после нажатия на кнопку OK в&nbsp;правой части панели.
Для того режима, при котором рассчитанное значение Kv максимально, будет предложено оптимальное значение Kvs, но пользователь имеет возможность выбрать окончательное значение Kvs.</p>

<p>Потом нужно выбрать оптимальное значение диаметров входного и выходного трубопроводов D1 и D2. Это удобно сделать принимая во внимание скорости потока среды в трубопроводах, которая при выборе значения D отображается на мониторе. Действительное правило, что выходной диаметр должен быть больше или равен входному.</p>
</font>
</body>
</html>
