<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Para mokra</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><big><font face="Arial">Para mokra</font></big></p>

<p><u><font FACE="Arial">Założenia do obliczeń :</font></u></p>

<p><small><font face="Arial">Na wejściu zaworu para mokra, nasycona lub ciecz w fazie płynnej
w okolicy lub bezpośrednio w punkcie nasycenia.<br>
Do obliczenia wartości Kvs zaworu lub stopnia redukcji w obszarze pary mokrej, należy
podać następujące dane:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciśnienie wejściowe p1<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciśnienie wyjściowe p2<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przepływ Q<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Temperaturę medium t<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Suchość mieszaniny parowo-wodnej na wejściu x (0;1)<br>
Dla obliczonej wartości Kv program proponuje optymalną wartość Kvs, użytkownik ma możliwość
zmiany końcowej wartości Kvs.<br>
Następnie należy wybrać wartość optymalną wewnętrznej średnicy rurociągu wejściowego
D1 i wyjściowego D2.<br>
Wybór ten jest korzystny ze względu na prędkość przepływu medium w rurociągu, która
odpowiada dobranej wartości D, która jest pokazywana na monitorze.<br>
Przy obliczaniu redukcji wielostopniowej należy postępować tak aby wyjściowe wartości
temperatury, ciśnienia i suchości były stosowane jako wartości na wejściu następnego
stopnia redukcji.</font></small></p>
</body>
</html>
