<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Jiná kapalina</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<font FACE="Arial">

<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>
</font>

<p><big><font FACE="Arial">Jiná kapalina</font></big></p>
<font FACE="Arial" size="3"><u>

<p>Předpoklady pro výpočet</p>
</u>

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2">Médium v kapalné fázi. Předpokládá se
rozvinuté turbulentní proudění (Re &gt; 10000). Vypočtená hodnota Kvs platí pro
stav, kde není rozvinutá kavitace. V základním výpočtu je zanedbán vliv viskozity
média.</p>

<p>Pro výpočet hodnoty Kvs ventilu je třeba zadat následující údaje:</p>

<p>Vstupní tlak p1</p>

<p>Výstupní tlak p2, nebo tlakovou ztrátu delta p</p>

<p>Průtok Q</p>

<p>Teplotu média t </p>

<p>Hustotu média při dané teplotě</p>

<p>Výpočet je prováděn stejně jako u média voda, pouze je nutné jako vstupní údaj
zadat ještě hustotu média při dané teplotě. Tuto hodnotu je potom možné uložit do
databáze jiných kapalin pro opakované využití.</p>

<p>Pokud je zadán tlak sytých par kapaliny při dané teplotě, proběhne rovněž
kontrola na kavitaci, jinak se tato kontrola neprovádí.</p>
</font><font FACE="Arial" SIZE="2" COLOR="#ff0000">

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2"><font color="#000000">U viskózních médií je
možné provést korekci vypočtené hodnoty Kv na základě kontroly Reynoldsova čísla
Re proudícího média. Pro tento kontrolní výpočet je nutné zadat kinematickou
viskozitu daného média. Pro vybrané kapaliny jsou potřebné fyzikální hodnoty již
uloženy v&nbsp;tabulce jiných kapalin, kterou lze podle potřeby uživatelsky
rozšiřovat.</font></p>

<p><font color="#000000">Pro vztah mezi kinematickou a dynamickou viskozitou platí:</font></font><font
FACE="Symbol" SIZE="2"></p>

<p></font><font color="#000000" FACE="Symbol" SIZE="2">n</font><font color="#000000"><font
FACE="Arial" SIZE="2">=<font FACE="Symbol">h</font> /</font><font FACE="Symbol" SIZE="2">r
</font></font><font FACE="Arial" SIZE="2" color="#000000">kde</font><font FACE="Arial"
SIZE="2"></p>

<p><font color="#000000"><font FACE="Symbol">n</font> je kinematická viskozita [m<sup>2</sup>s<sup>-1</sup>]
</font></p>

<p><font color="#000000"><font FACE="Symbol">h</font> je dynamická viskozita [kgm<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup>]
</font></p>

<p><font color="#000000"><font FACE="Symbol">r</font> je hustota média [kgm<sup>-3</sup>]</font></font></p>
</body>
</html>
