<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Inna ciecz</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<font FACE="Arial">

<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>
</font>

<p><big><font FACE="Arial">Inna ciecz</font></big></p>
<u><font FACE="Arial" size="3">

<p>Założenia do obliczeń:</p>
</font></u><font FACE="Arial" SIZE="2">

<p>Medium w fazie ciekłej. Zakłada się osiągnięcie przepływu turbulentnego (Re &gt;
10000). Obliczona wartość Kvs jest ważna dla stanu gdzie nie występuje kawitacja.
Obliczenia podstawowe nie uwzględniają wpływu lepkości medium.<br>
Do obliczenia wartości Kvs zaworu należy podać następujące dane:<br>
Ciśnienie wejściowe p1<br>
Ciśnienie wyjściowe p2 lub spadek ciśnienia<br>
Przepływ Q <br>
Temperaturę medium t<br>
Gęstość medium przy temperaturze roboczej <br>
Obliczenia wykonywane są tak samo jak w poprzednim przypadku, należy jedynie podać
wartość gęstości medium dla danej temperatury. Ta wartość może być zachowana w
bazie danych innych cieczy w celu późniejszego wykorzystania. Jeżeli jest podane
ciśnienie pary nasyconej przy temperaturze roboczej, przebiega sprawdzenie na kawitację,
w innym przypadku sprawdzenie to nie jest przeprowadzane.</font><font FACE="Arial"
SIZE="2" COLOR="#ff0000"></p>

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2"><font color="#000000">Przy mediach lepkich można
wykonać korekcję obliczonej wartości Kvs na podstawie kontroli liczby Reynoldsa Re
czynnika przepływającego. Dla obliczenia sprawdzającego należy podać lepkość
kinematyczną podanego medium. Dla wybranych cieczy wartości fizykalne są już
wprowadzone w tablicy innych cieczy, którą można według potrzeb rozszerzać. </font></p>

<p><font color="#000000">Dla stosunku między lepkością kinematyczną i dynamiczną jest
ważne:</font></font><font FACE="Symbol" SIZE="2"></font>

<dl>
  <dt><font color="#000000" FACE="Symbol" SIZE="2">n</font><font color="#000000"><font
    FACE="Arial" SIZE="2">=<font FACE="Symbol">h</font> /</font><font FACE="Symbol" SIZE="2">r
    </font><font FACE="Arial" SIZE="2">gdzie</font></font></dt>
  <dt><font FACE="Arial" SIZE="2"><font color="#000000"><font FACE="Symbol">n</font> jest
    lepkość kinematyczna [m<sup>2</sup>s<sup>-1</sup>] </font></font></dt>
  <dt><font FACE="Arial" SIZE="2"><font color="#000000"><font FACE="Symbol">h</font> jest
    lepkość dynamiczna [kgm<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup>] </font></font></dt>
  <dt><font FACE="Arial" SIZE="2"><font color="#000000"><font FACE="Symbol">r</font> jest
    gęstość medium [kgm<sup>-3</sup>]</font></font></dt>
</dl>
</body>
</html>
