<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Iná kvapalina</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000ff" VLINK="#800080" bgcolor="#ffffff">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>

<p><big><font FACE="Arial">Iná kvapalina</font></big></p>
<font FACE="Arial" size="3"><u>

<p>Predpoklady pre výpočet</p>
</u>

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2">Médium v kvapalnej fáze. Predpokladá se rozvinuté 
turbulentné prúdenie (Re &gt; 10000). Vypočítaná hodnota Kvs platí pre stav, kde 
nie je rozvinutá kavitácia. Vo výpočte je zanedbaný vplyv viskozity média.</P>

<p>Pre výpočet hodnoty Kvs ventilu je potrebné zadať nasledujúce údaje:</p>

<p>Vstupný tlak p1</p>

<p>Výstupný tlak p2, alebo tlakovú stratu delta p</p>

<p>Prietok Q</p>

<p>Teplotu média t </p>

<p>Hustotu média pri danej teplote</p>

<p>Výpočet je vykonávaný rovnako ako u média voda, len je nutné ako vstupný údaj
zadať ešte hustotu média pri danej teplote. Túto hodnotu je potom možné uložiť do
databázy iných kvapalín pre opakované využitie (bližšie viď. Údržba a využitie
dátových tabuliek).</p>

<p>Pokiaľ je zadaný tlak sýtych pár kvapaliny pri danej teplote, vykoná sa&nbsp;tiež
kontrola na kavitáciu, inak sa táto kontrola nevykonáva.</p>
</font>
</body>
</html>


