<html>

<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Другие жидкости</title>
<meta NAME="Template" CONTENT="C:\Program Files\Microsoft Office\Office\html.dot">
</head>

<body LINK="#0000FF" VLINK="#800080" bgcolor="#FFFFFF">
<p style="background:black;"><img src="Ventily_help_all.jpg"></p>
<p><big><font FACE="Arial">Другие жидкости</font></big></p>
<font FACE="Arial" size="3"><u>

<p>Предположения для расчета</p>
</u>

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2">Среда в жидкой фазе. Предположение развитого турбулентного течения (Re &gt; 10000). Рассчитанное значение Kvs действительно для состояния, в котором нет развитой кавитации. В исходных расчетах пренебрегаем влиянием вязкости среды.</p>

<p>Для расчета значения Kvs клапана необходимо задать следующие данные:</p>

<p>Входное давление p1</p>

<p>Выходное давление p2, или перепад давления дельта p</p>

<p>Расход Q</p>

<p>Температура среды t </p>

<p>Плотность среды при данной температуре</p>

<p>Расчет проводится подобно, как и для воды, только нужно еще в качестве входного значения задать плотность среды при данной температуре. Это значение в дальнейшем возможно сохранить в базе данных других жидкостей, для последущего использования.</p>

<p>Если задано давление нысыщенных паров жидкости при данной температуре, пройдет также контроль на кавитацию, иначе этот контроль не проводится.</p>
</font><font FACE="Arial" SIZE="2" COLOR="#ff0000">

<p></font><font FACE="Arial" SIZE="2"><font color="#000000">У вязких сред можно произвести коррекцию рассчитанного значения Kv на основе контроля числа Рейнольдса Re протекающей среды. Для этого контрольного расчета нужно задать кинематическую вязкость данной среды. Для выбранной жидкости необходимы физические значения, уже сохраненные в таблице других жидкостей, которую возможно расширить согласно требованиям пользователя.</font></p>

<p><font color="#000000">Для соотношения кинематической и динамической вязкости действительно:</font></font><font
FACE="Symbol" SIZE="2"></p>

<p></font><font color="#000000" FACE="Symbol" SIZE="2">n</font><font color="#000000"><font
FACE="Arial" SIZE="2">=<font FACE="Symbol">h</font> /</font><font FACE="Symbol" SIZE="2">r
</font></font><font FACE="Arial" SIZE="2" color="#000000">где</font><font FACE="Arial"
SIZE="2"></p>

<p><font color="#000000"><font FACE="Symbol">n</font> кинематическая вязкость [м<sup>2</sup>с<sup>-1</sup>]
</font></p>

<p><font color="#000000"><font FACE="Symbol">h</font> динамическая вязкость [кгм<sup>-1</sup>с<sup>-1</sup>]
</font></p>

<p><font color="#000000"><font FACE="Symbol">r</font> плотность среды [кгм<sup>-3</sup>]</font></font></p>
</body>
</html>
